**Solution technique 2**

**FCT 2**

Utilisation d’un capteur photoélectrique

Seul le gobelet doit être capté

**FC 2**

**Capter le gobelet**