**Solution technique 1.3.2**

Montage à hystérésis

**Solution technique 1.3.1**

**Solution technique 1.2**

**Solution technique 1.1**

**FT 1.1**

**FT 1.2**

**FT 1.3**

Module Peltier

Polystyrène extrudé

Isoler thermiquement

**FP 1**

**Garder au frais les boissons**

Créer du froid

Stabiliser la température

Sonde LM35