**Solution technique 6.3**

**Solution technique 6.2**

**Solution technique 6.1**

**FT 6.1**

**FT 6.2**

**FT 6.3**

Helices, impression 3D

PWM arduino (400tr/min)

Gérer la vitesse de rotation

**FP 6**

**Avoir un mélange homogène**

Mélanger

Faire tourner l’hélice

Moteur DC avec un couple supérieur à 1.5 N.cm